**Alcor Zest Q882M szoftver frissítése**


A frissítés elvégzéséhez Windows 7 operációs rendszer használatát javasoljuk. Windows 8/8.1 és Windows 10 rendszerek alatt előfordulhat, hogy a frissítés nem hajtható végre.

Távolítsa el a készüléket a számítógépről.


Csomagolja ki a tömörített fájlokat (Alcor\_Zest\_Q784M\_drivers.rar)

Nyissa meg a Driver\_Auto\_Installer\_v1.1236.00 mappát

Kattintson kétszer az Install.bat fájlra




A felugró kérdésekre válassza a „Telepítem az illesztő programot” lehetőséget.



A fenti kérdés a telepítés folyamán összesen négyszer fog megjelenni.


A driver telepítés végén nyomjon meg egy gombot, és az ablak bezárul.




A frissítés menete:

Csomagolja ki a SP\_Flash\_Tool\_exe\_Windows\_v5.1548.00.zip fájlt valamint a firmware fáljt.


Nyissa meg, indítsa el a Flash\_tool alkalmazást (javasoljuk, hogy az alkalmazást Rendszergazdaként futtassa).




Nyomja meg a Scatter-loading gombot.




A kicsomagolt firmware mappában jelölje ki az MT6580\_Android\_scatter.txt fájlt, majd nyomja meg a megnyitás gombot.



A lenyíló listából válassza a „Firmware upgrade” lehetőséget.




Nyomja meg a „Download” gombot (vagy a Ctrl+D billentyűkombinációt) a frissítés indításához.




A készüléket kapcsolja ki, majd a Vol- gombot folyamatosan nyomva tartva csatlakoztassa a számítógéphez.

Ekkor a számítógép felismeri, és a frissítés folyamata elindul.



A sikeres frissítést a kis felugró ablakban megjelenő zöld pipa jelzi.



Válassza le a számítógépről a készüléket, és indítsa újra a frissítés befejezéséhez.