
**Alcor Access D786M szoftver frissítése**

Távolítsa el a készüléket a számítógépről.


Csomagolja ki a tömörített fájlokat (Alcor\_Access\_D786M\_drivers.rar)

Nyissa meg a Driver\_Auto\_Installer\_v1.1236.00 mappát

Kattintson kétszer az Install.bat fájlra




A felugró kérdésekre válassza a „Telepítem az illesztő programot” lehetőséget.



A fenti kérdés a telepítés folyamán összesen négyszer fog megjelenni.


A driver telepítés végén nyomjon meg egy gombot, és az ablak bezárul.




A frissítés menete:

Csomagolja ki a SP\_Flash\_Tool\_exe\_v3.1316.0.150.zip fájlt valamint a firmware fáljt.


Nyissa meg, indítsa el a Flash\_tool alkalmazást.




Nyomja meg a Scatter-loading gombot.



A kicsomagolt firmware mappában jelölje ki a MT6577\_Android \_scatter\_emmc fájlt, majd nyomja meg a megnyitás gombot.




Nyomja meg a Firmware Upgrade gombot vagy az F8-at




A készüléket kapcsolja ki, majd a Vol- gombot folyamatosan nyomva tartva csatlakoztassa a számítógéphez.

Ekkor a számítógép felismeri, és a frissítés folyamata elindul.



A frissítés végén a számítógépen megjelenik egy zöld ablak jelezve, hogy a frissítés sikerült.



Válassza le a számítógépről a készüléket, indítsa újra.