A készüléket működtető szoftver frissítése előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt adatokról (ideértve a felhasználói beállításokat, telepített alkalmazásokat is), mivel azok a frissítés során törlésre kerülnek. A gyártó cég nem

vállal felelősséget semmilyen, a firmware frissítése során fellépő adatvesztésért.

A frissítés végrehajtásához Windows alapú számítógép és a megfelelő szoftver csomag

szükséges, amely tartalmazza a frissítő alkalmazást és a firmware fájlt.

Kizárólag hivatalos forrásból származó fájlt használjon a frissítéshez. Más forrásból származó firmware használata a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését jelenti, valamint

a készülék hibás működését okozhatja.

A frissítési folyamat ismertetése (a példa Windows XP rendszeren történő frissítést


ismertet):

1: Töltse le és csomagolja ki a frissítő alkalmazást.


2: Töltse le és csomagolja ki a firmware fájlt.

3: Futtassa az FWDN alkalmazást számítógépén. (Ha a számítógép kéri a szükséges eszközmeghajtók telepítését, tallózza be azokat az FWDN alkalmazás mappájából.)


A szoftver kezelőképernyőjén látható listában megjelenik a két firmware fájl (lk.rom, tcc8900\_mtd.img).



Nyomja meg és tartsa benyomva a tablet “Home” (házzal jelölt) gombját, és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. Ekkor a frissítő alkalmazásban megjelenik az inicializáló ablak, ahogy az a lenti ábrán látható.


Az inicializálás befejezése után nyomja meg a frissítő program képernyőjének jobb oldalán található “NAND Data” gombot.



A megjelenő ablakban állítsa be az alábbiakat (lásd a fenti képet):


Image File Path: Az elkészítendő adatfájl neve (tetszőlegesen megadható). Number Of Partion : 1 Partion 1: FAT formátum Partion Label: a

Az adatok megadását követően nyomja meg a “Create Image” gombot.




A sikeres műveletet nyugtázza az “OK” gombbal.


A képernyő jobb alsó sarkában található lenyíló listából válassza a “Low format whole memory before download” opciót (lásd a lenti képen), majd kattintson a “Start” gombra a frissítés megkezdéséhez.



A frissítés folyamatát jelző ablak:



Sikeres frissítés után az ablak kerete zöldre vált, ahogy az a lenti ábrán látható:



Válassza le a készüléket a számítógépről, távolítsa el az USB kábelt, majd tartsa 6 másodpercig benyomva a bekapcsoló gombot a készülék újraindításához. A készülék ezek után elvégzi a rendszer inicializálását, ezt követően készen áll a használatra.